**ПАМЯТКА**

**Меры безопасности при проведении работ**

**по уборке снега, наледи с крыш**

Очистка кровли от наледи и снега сопряжена с определенным риском для проходящих внизу пешеходов и припарковавшихся возле здания машин. В этих целях во время сбрасывания снега с крыши должны предприниматься определенные меры безопасности:

1) Прилегающую к постройке территорию, включая тротуарные дорожки и проезжую часть, находящуюся в радиусе нескольких метров от здания, нужно оградить. Для этого используются решетки, щитовые конструкции и сигнальная лента, обвязанная с трех сторон от зоны проведения работ.

Радиус, в котором необходимо ограждать участок, определяется высотой здания. Если она составляет менее 20 м, ограждающая линия проводится в 6 метрах по каждой из трех сторон. Если высота постройки 20-40 м, то линия ограничения продвигается вперед, по меньшей мере, еще на 4 м. При сбрасывании наледи и снега с крыш высотных зданий (свыше 40 м) радиус установки ограждений определяется в пропорциональном порядке.

До начала работ по ограничению территории со стороны тротуара выставляют дежурного рабочего в защитной каске, светоотражающем жилете и свистком в руке. В его задачу входят контроль над обстановкой снизу, предупреждение прохожих и при необходимости сигнализация бригаде, работающей сверху.

2) Перед началом уборки надо запереть дверные проемы, выходящие на ту сторону, в которую будет сбрасываться снег. В зданиях с большим пешеходным потоком (например, в жилых домах, крупных офисных центрах) следует дополнительно выставить несколько дежурных, предупреждающих людей о приводящихся работах. Дежурные должны располагаться в лестничных клетках подъездов, у ворот и арок.

3) При работе сверху снег необходимо сбрасывать на землю. Не допускается сброс снега и наледи на различные коммуникации (в том числе электрические или телефонные провода), кроны деревьев, автомобили и прочие находящиеся снизу объекты. Также запрещается скидывать вниз любые другие посторонние вещи, в том числе предметы экипировки и оборудование.

4) Во время уборки снега с кровли во избежание поражения током следует оберегаться от контакта с любыми электрическими проводами, токопроводящими установками и телевизионными антеннами.

5) При очистке кровли от снега допустимо применение либо деревянных, либо пластмассовых лопат. При этом двигаться нужно от конька крыши по направлению к карнизу, но не наоборот. Работы должны проводиться планомерно, без застаивания на каком-то одном участке. Нагрузка на кровлю должна распределяться равномерно.

В перерывах и по окончании процесса все инструменты необходимо убрать.

6) Удалять наледь, образовавшуюся у лотков водосточных труб, в лотках и прочих участках крыши, при помощи металлических инструментов нельзя. Для удаления с кровли ледяных сосулек следует использовать специальный крючок, соблюдая дистанцию во время работы (то есть не свешиваясь вниз).

7) Уборка снега и наледи с крыши должна производиться в светлое время суток.

8) Работы по уборке с крыш, козырьков домов снега и наледи должны проводится подготовленными и квалифицированными сотрудниками, после проведения с ними инструктажа по технике безопасности.